**附件一：**

塑料托盘及木工板质量标准

根据公司产品使用需要，现对公司用塑料托盘及木工板质量要求如下：

质量验收标准：

1. 塑料托盘：尺寸要求为1.1\*1.1\*0.15米，托盘自重不低于10公斤，不内置钢管。

2、塑料托盘要求为网格川字，单面使用、双向进叉，动态载重不小于600公斤，静态载重不小于1.2吨。

3、木工板规格尺寸为1.1\*1.1\*0.013米，可为胶合板，能反复周转使用，满足生产现场使用需求。